**1.3 Configuration de la “Light Board” et activation d’une scène**

Les tests suivants permettent de tester les fonctionnalités pour la configuration de la “Light Board” et l’activation d’une scène.

**1.4   Configuration de la “Light Board”**

| 1. Réf. : FE1.1**: Configurer sa “light board” / CAS\_01** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été effectué dans un environnement de développement simulé utilisant le logiciel de contrôle de la "Light Board". | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Vérifier la connexion initiale de la "Light Board" au réseau local. | La "Light Board" se connecte avec succès au réseau local. | Non |
| **2-** Tester la configuration de base de la "Light Board" pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. | Toutes les fonctionnalités de base de la "Light Board" sont opérationnelles. | Non |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  X       Accepté sous Réserve  ☐ | | |
| Observations : | | |

| 1. Réf. : FE1.2**: Configurer sa “light board” / CAS 02** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été effectué sur une "Light Board" physique dans un environnement de production avec une connexion réseau stable. | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Configuration de l’interface de la “Light Board” | La Light Board peut être personnalisée en drag and drop | Oui |
| **2-** Test de la sauvegarde des configurations personnalisées sur la "Light Board". | Les effets lumineux sont configurables et s'activent correctement. | Non |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  X       Accepté sous Réserve  ☐ | | |
| Observations : | | |

**1.5 Activer une scène**

Les tests suivants permettent de tester les fonctions spécifiques à l’acquisition OPC.

| 1. Réf. : FE1.1**: Activer une scène / CAS\_01** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été réalisé sur une “Light Board” physique installée dans un studio d'enregistrement avec une connectivité réseau stable. | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Activation d'une scène prédéfinie à partir de l'interface de contrôle de la "Light Board". | La scène prédéfinie sélectionnée est activée avec succès à partir de l'interface de contrôle de la "Light Board". | Non |
| **2-** Vérification de la transition fluide entre les différentes configurations lumineuses de la scène activée. | La transition entre les configurations lumineuses de la scène se déroule sans accroc ni retard perceptible. | Non |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  ☐       Accepté sous Réserve  ☐ | | |
| Observations : | | |