**Configuration de la “Light Board” et activation d’une scène**

Les tests suivants permettent de tester les fonctionnalités pour la configuration de la “Light Board” et l’activation d’une scène.

**1.   Configuration de la “Light Board”**

| 1. Réf. : FE1.1**: Configurer sa “light board” / CAS\_01** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été effectué sur une IHM WEB. | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Vérifier la connexion initiale de la "Light Board" au serveur en websocket. | La "Light Board" se connecte avec succès au serveur en websocket. |  |
| **2-** Tester la configuration de la "Light Board" pour s'assurer qu'elle fonctionne correctement. | Toutes les fonctionnalités de base de la "Light Board" sont opérationnelles. |  |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  ☐       Accepté sous Réserve  ☐ | | |
| Observations : | | |

| 1. Réf. : FE1.2**: Configurer sa “light board” / CAS 02** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été effectué sur une IHM WEB. | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Configuration de l’interface de la “Light Board”. | La Light Board peut être personnalisée en drag and drop. |  |
| **2-** Test de la sauvegarde des positions des « Light Board ». | La position des « Light Board » sont enregistrées. |  |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  ☐       Accepté sous Réserve  ☐ | | |

**2. Activer une scène**

Les tests suivants permettent de tester les fonctions spécifiques à l’acquisition OPC.

| 1. Réf. : FE1.1**: Activer une scène / CAS\_01** | | |
| --- | --- | --- |
| **ENVIRONNEMENT DU TEST** | | |
| Ce test a été effectué sur une IHM WEB. | | |
| **DESCRIPTION** | **CRITÈRES D'ACCEPTATION** | **RÉSULTAT** |
| **1-** Activation d'une scène prédéfinie à partir de l'interface de contrôle de la "Light Board". | La scène prédéfinie sélectionnée est activée avec succès à partir de l'interface de contrôle de la "Light Board". |  |
| **2-** Vérification de l’activation en temps réel des lumières de la « Light Board ». | L’activations des lumières sont en temps réel. |  |
| **ETAT DU TEST** | | |
| Etat du test :   Accepté  ☐      Refusé  ☐       Accepté sous Réserve  ☐ | | |